**设备参数需求**

**整体预算： 10万元**

**一、生物安全柜技术参数**

**分项预算：2-3万**

1. A2型，30%外排，70%循环。

2. 工作尺寸（长\*宽\*高）≥900\*600\*600mm，外部尺寸（长\*宽\*高）≥1000\*700\*2100mm

3. 内胆、集水盘均至少为304不锈钢，且内胆一次成型。

4. 过滤效率：针对0.12um过滤效率为99.9995%以上

★5.具有医用设备相应资质。

6.3年质保期限。

**二、超低温冰箱技术参数**

**分项预算 7-8万**

1.内部容积：不小于600L

2.工作温度:- 50℃ ∽ - 86℃

3.压缩机：无CFC,无HCFC

4.脚轮具备

5.后备电池在断电情况，监控报警系统供电至少为72小时。

6.具有数据接口

7.提供报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏等

★8. 具有医用设备相应资质。

9.5年质保期限